**Załącznik nr 5 do SWZ**

.................................................... ......................................................

.................................................... */miejscowość i data/*

....................................................

*/Nazwa i adres Wykonawcy/*

**Spółdzielnia Socjalna**

**„starachowiczanka”**

**UL. RADOMSKA 21**

**27-200 sTARACHOWICE**

**Kosztorys ofertowy**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa przedmiotu | Opis przedmiotu | j.m. | ilość | Cena jednostkowa [zł netto] | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa [zł brutto] | Wartość  [zł netto] | Wartość  [zł brutto] |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8=6+VAT* | *9=5x6* | *10=5x8* |
| 1 | Ciągnik rolniczy | * Rok produkcji od 2015 r. * Udokumentowany przebieg do 1400 motogodzin * Pojazd po dużym przeglądzie * Moc od 100-110 koni mechanicznych * Rozstaw osi min 2,55 metra * Pojemność silnika min. 4500 cm3 * Przekładnia min. 24 biegi do przodu, 24 biegi do tyłu * Przedni podnośnik ( TUZ) kat. 2 * Kabina klimatyzowana * Konstrukcja pełnoramowa * Hydraulika o wydatku min. 80l/minutę * Masa ciągnika min. 5 ton * Instalacja pneumatyczna do przyczep. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Ładowacz czołowy | * udźwig min. 1600 kilogramów * Wysokość podnoszenia min. 3,6 metra * Sterowanie za pomocą dżojstika * Zabudowane przewody wewnątrz profili ładowacza | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Kosiarka wysięgnikowa | * Zasięg roboczy min. 4,80m * Rotor tnący o szer. min. 100 cm * Pozycja pływająca rotora * Pojemność zbiornika oleju min. 135 litrów * Masa kosiarki min. 1000 kg * Kosiarka wyposażona we własny układ hydrauliczny * Napęd od wałka WOM 540 obr/min * Głowica kosząca wyposażona w noże typu Y * Ramię kosiarki częściowo wysunięte do przodu pozwalające na łatwiejszą obserwację pracy kosiarki, * Sterowanie za pomocą dżojstika z funkcją sterowania niskociśnieniowego * Zabezpieczenie przed wyrzutem z komory głowicy tnącej : gumowy fartuch i łańcuchy * Zabezpieczenie hydrauliczne przy uderzeniu w przeszkodę ( akumulator gazowy ) * obroty wsteczne rotora | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ NETTO [ZŁ] - suma kolumny 9 | | |  | | | | | | |
| WARTOŚĆ PODATKU VAT [ZŁ] | | |  | | | | | | |
| RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO [ZŁ] - suma kolumny 10 | | |  | | | | | | |